
## 1. 使用说明:

### 1.  usbip-server 必须加log输出选项  

>     usbip-server -f logfile   
>　　 eg:   
>       ./usbip-server -f /tmp/usb.log   
>

### 2. usbip-mgr  
####  发起连接: 
>    usbip-mgr -c  ip  
>    eg:  usbip-mgr -c  192.168.1.188  
> 
>    **返回值**  
>    $?值含义如下   
>       成功：0  
>       usbip-server没有启动／错误： 100  
>       windows客户端连接失败：200  

####  断开连接:   
>    usbip-mgr -d   


## **2.[  usbip透传时序图](https://www.processon.com/view/link/57879566e4b0ba11e23d6af0)**
